선자령 순환등산로의 숲길 훼손실태 연구

이진규1*, 이수광1, 김명준2, 방홍석2

(1국립산림과학원 산림복지연구과, 2산림환경공간기술연구소)

A Study on Deterioration Satus

on the Forest Trails in the Seonjaryeong

Jinkyu Lee1* ‧ Sugwang Lee1 ‧ Myeongjun Kim2 ‧ Hongseok Bang2

(1Dept.of Forest Welfare, National Institute of Forest Science, Seoul, Korea)

(2Forest Environment & GeoSpatial Technology Research Institute, Daejeon 34070, Korea)

요약 : 본 연구는 숲길 훼손등급별 조사인자의 정량적 데이터 구체화와 조사방법 기준마련을 위한 목적으로 수행되었다. 선자령 순환등산로 4.3km를 대상으로 숲길의 물리적 특성과 훼손특성을 조사하였다. 그 결과, 훼손유형은 노면침식, 노폭확대 등 6개가 발생하였으며, 복합훼손이 1.28km(29.8%)로 가장 높게 나타났다. 훼손지 경사가 높을수록 훼손등급이 높아지는 정의 상관이 있는 것으로 나타났다. 능선보다 산복일수록 평균과 중앙의 토양침식깊이와 토양침식량이 높아지며, 평균 토양경도는 낮아지는 것으로 나타났다. 훼손지 평균 토양침식깊이는 12.9cm이며, 침식량은 14.6㎠로 나타났다. 평균 토양경도는 11.1kg/㎠, 19.4mm로 나타났으며, 조사방법에 따라 훼손등급간, 노지수평위치간의 차이가 인정되었다. 결론적으로 숲길 훼손조사의 정량적 데이터 제시로 향후 숲길 훼손등급을 평가하는 데 유용하게 활용될 수 있을 것이라 판단된다.

Abstract : The purpose of this study was to materialize the quantitative data by damage grade of trail and to prepare the standards for the method. We investigated physical and deterioration characteristics of Seonjaryeong forest trail(4.3km). As a result, there were six types of damage including soil erosion, trail width expansion, and combined damage was the highest at 1.28km(29.8%). The soil erosion depth and soil hardness were higher in the hill-side than in the ridge, and the average soil hardness was lower. There was a correlation that higher slope of trail, the higher damage grade. The average soil erosion depth was 12.9cm and cross section area(CSA) was 14.6㎠. The average soil hardness were 11.1kg/㎠ and 19.4mm, and there were significantly differences between the damage grades and the surface positions according to the survey method. The results of this study was expected to be useful in assessing the damage grade of forest trail in the future.

Key Words: Forest trail, Soil survey methodology, Trail degradation, Seonjaryeong