건축물화재-산불전이 현장실험 사례연구를 통한

산불피해저감을 위한 적정주수방법 제안

이예은1*, 권춘근1, 김성용1, 이선주1, 방철안1, 서경원1

(1국립산림과학원 산림방재연구과)

Suggestion of Proper Watering Technique for Reduction of Forest Fire Damage Through a Case Study of Forest Fire Transition Field Experiment

Ye-Eun Lee1*, Chun Geun Kwon1, Sung Yong Kim1, Sun Joo Lee1, Cheol An Bang1, Kyung Won Seo1

(1Division of Forst Disaster Management, National Institute of Forest Service,

57 Hoegi-ro, Dongdamun-gu, Seoul, Korea)

요약: 최근 산림 주변으로 주택이 점점 증가하는 상황에서 산불로 인한 피해를 최소화하기 위해서는 건축물화재로부터 산불로 전이되는 현상과 관련된 연구 및 정책 수립이 시급하지만, 이러한 특성을 반영한 국내연구는 미흡한 실정이다. 본 연구에서는 실물화재 모의실험을 통한 행동패턴 관찰로 건축물화재-산불전이 저감을 위한 연구의 기초자료를 마련하고자 하였다. 산림인접지 내 시설물의 대부분을 차지하고 있는 OSB합판 시설물을 재료로 선정하였으며, 무풍조건을 가정하고 실험을 수행하였다. 실험 후 스티로폼 및 영상분석을 통해 시설물화재의 비화양상 변화를 관찰함으로써 산불피해저감을 위한 적정주수방법을 제안하고자 하였다. 본 연구결과에 따르면, OSB합판 시설물화재의 최대비화거리는 약 6m로 측정되었으며, 선행연구에서 제시된 식을 이용한 풍속에 따른 비화거리는 풍속 5m/s → 13m, 풍속 10m/s → 20m로 예측되었다. 주수방식에 따른 비화거리 측정 결과, 직사방식은 12.9m, 분사방식은 7.2m로 측정되었으며, 직사방식의 경우, 진화 시 수압으로 인해 시설물이 붕괴되면서 비화크기 및 거리가 증가하였다. 결과적으로 분사방식 적용 시, 직사방식 대비 비화거리는 44.2%, 비화크기는 58.7%, 비화발생량은 84.7%, 착화가능성은 10.0%의 감소 효과가 있을 것으로 예측되었다. 이에 따라 산림인접지 내 건축물 화재 진화 시, 비화로 인한 산불전이 저감을 위해서는 분사방식을 적용하는 것이 타당할 것으로 사료된다.

Abstract: It is urgent to establish the effective research and policy related to forest fires resulted from building fires for minimization of fire damage, but it is insufficient in korea. In this study, we were going to prepare the basic data of study through full-scaled fire simulation for minimization of forest fires caused by building fires. According to the results of this study, spotting distance of OSB plywood facility fires was measured 6m, and spotting distance by wind speed was predicted that when wind speed is 5m/s, the spotting distance is estimated to be 13m, and when wind speed is 10m/s, the spotting distance is estimated to be 20m. This study revealed that spotting distance of direct stream was measured 12.9m, and that of spray stream was measured 7.2m. we confirmed that In the case of direct stream, as the facility collapses due to water pressure, the size and distance of spotting increased. As a result, when applying the spray stream, it is predicted that the spotting distance will decrease by 44.2%, the size is 58.7%, the amount of that is 84.7%, and the possibility of ignition is reduced by 10.0% compared to the direct stream. Accordingly, it is considered reasonable to apply the spray stream when extinguishing a building fires in WUI for reducing the transition of forest fires from building fires.