드론사진측량 자료를 활용한 수목 3D 모델링 구축

박진욱1*, 김영표2

(1대구가톨릭대학교 조경학과, 2대구대학교 조경학과)

산림과학 공동학술대회 포스터발표(한국산림휴양복지학회)

Tree 3D Modelling Construction of Tree Using Data of Drone Photogrammetry Method

Jin-Wook Park1*, Yeong-Pyo Kim2

(1Dept. of Landscape Architecture, Daegu Catholic University,

2Dept. of Landscape Architecture, Daegu University)

요약: 본 연구에서 드론으로 촬영한 사진을 기반으로 포토스캔 프로그램을 활용하여 침엽수의 3D 모델링 구축함으로서 드론을 활용하여 직접 조사가 불가능한 지역에서 수목의 수고 및 수관폭 등 수목 상태를 조사할 수 있는 가능성과 필요성을 제안하고자 한다. 침엽수의 3D 모델링 결과, 수고 및 수관폭의 오차는 0.3m 이내로 실제 활용이 가능할 것으로 파악되었다.

Abstract: The study suggests that it is not only possible, but also beneficial to utilize Photoscan Professional, based on drone photogrammetry method use, for the research on conifer in the area to which people have limited access. By establising 3D modelling, serveral features which include height and width of a conifer can be measured with a margin of error of 0.3 meter.

Result:

<Figure 1> 3D modeling Construction of Tree

<Real Tree Photo>	<3D modelling – Front View>	<3D modelling – Back View>