반응표면분석법을 이용한 미선나무 잎의 verbascoside 추출 조건 최적화

최대호*, 강정목, 정은숙, 박용우

(충북산림환경연구소 산림바이오센터)

Optimization of Extraction Conditions for Verbascoside from

Abeliophyllum distichum Nakai. Leaf Using Response Surface Methodology

Daeho Choi*, Jungmok Kang, Eun-Suk Jung and Yong-Woo Park

(Forest Bio Center, Chungcheongbuk-do Forest Environment Research Center)

요약: 본 연구는 자원식물로 개발되고 있는 미선나무(Abeliophyllum distichum Nakai.)의 지표성분인 verbascoside의 효율적인 확보를 위해 반응표면분석을 이용하여 최적 추출 조건을 확인하고자 수행되었다. 열풍건조된 미선나무 잎을 Box-Behnken design (BBD)에 따라 3가지 독립변수(에탄올 농도, 추출 시간, 추출 온도)를 설정하여 17개 구간에 대해 실험을 수행하였으며, 종속변수로는 verbascoside의 함량을 측정하였다. Verbascoside의 최적 추출 조건은 에탄올 농도 60%, 추출 시간 14.4 h, 추출 온도 75℃였다. 최적 추출 조건에서 예상된 verbascoside의 값은 193.92 mg/g였으며 실험값은 193.66±4.37 mg/g였다. 예측값과 실험값은 95% 신뢰구간에서 통계적으로 유의적인 차이가 없었다. 반응표면분석법으로 도출된 최적 추출 조건을 통해 verbascoside의 효율적인 확보가 가능함을 확인하였다.

Abstract: This study was conducted using response surface analysis to confirm the optimal extraction conditions for efficient supply of verbascoside, which are indicator components of Abeliophllum distichum Nakai., which is being developed as a resource plant. An experiment was performed on 17 sections using hot air dried leaves of A. distichum by setting three independent variables (ethanol concentration, extraction time, extraction temperature) and the contents of verbascoside were measured. The optimal extraction conditions for verbascoside were 60% ethanol concentration, 14.4 h extraction time, and 75°C extraction temperature. The expected value of verbascoside under optimal extraction conditions was 193.92 mg/g, and the experimental value was 193.66±4.37 mg/g. It was confirmed that verbascoside and rutin could be efficiently secured through optimal extraction conditions derived by response surface analysis.

사사: 본 연구는 산림청 산림자원 기능성 원료 표준화 기술개발(RS-2024-00404094)의 지원에 의해 이루어진 것임.