산사태 피해저감을 위한 토석류 유도시설 개발

이승엽1*, 와카사키 마사카즈1, 홍의선2

(1에이치에스테크, 2선비공영)

Development of a Debris Flow Deflection Wall

for Mitigating Landslide Damages

Seungyoub Yi1*, Masakaza Wakasaki1, Euisun Hong2

(1H.S.TECH, 2Sunbi Gongyong)

요약: 기후변화로 인해 산사태, 토석류와 같은 산지토사재해가 빈번하게 발생하고 있다. 최근 사방댐과 더불어 토석류의 흐름 방향을 변경하거나 토사량을 일시 저류, 감쇠하는 토석류 유도시설에 대한 관심이 증가하고 있다. 토석류 유도시설은 상대적으로 비용이 저렴하고 주변 경관을 훼손하지 않아 산지 하류의 주택이나 시설을 보호하기 위한 재해대응시설로 미국, 일본 등을 중심으로 활용되고 있다. 이 연구에서는 우리나라 산림환경에 적용가능한 토석류 유도벽을 개발하였다. 개발한 토석류 유도벽은 별도의 기초가기초가 필요하지 않은 사면일체식 독립구조물로, 구조물 상부에 식생을 도입하여 재해시설의 위화감을 줄이고 자연과 조화된 경관을 제공한다. 또한, 산불 위험이 높은 지역에는 토석류 유도벽 표면에 인조방염시트를 설치하여 산불피해를 예방하는 효과를 가져올 수 있다. 이 연구 결과는 토석류 흐름 경로에 위치하여 토석류 피해 위험이 높은 주택이나 시설물의 직접적인 피해 저감을 위한 대안으로 활용가능할 것이다.

Abstract: Climate change has led to an increase in the frequency of sediment-related disasters, such as landslides and debris flows, around the world. Recently, there has been a growing interest in debris flow deflection structures, which either alter the direction of debris flows or temporarily store sediment. This reduces their impact on mountain regions. Such structures are widely used to protect homes and facilities in countries such as the United States and Japan due to their low cost and environmentally friendly design. Additionally, the 'foundation-free' design of these structures enables them to harmonize with the surrounding environment. In areas vulnerable to wildfires, the exposed surface of the wall can be covered with flame-retardant sheets to mitigate the risk. This study proposes an alternative countermeasure to mitigate the risk of landslides in residential areas, particularly at the foot of mountains.