아파트 단지 내 차폐 특성 분석을 통한 공간 유형 분류

이성훈1*, 양준2, 김민수2, 정연욱2, 김현철1, 김학구1, 임윤경1, 이준섭1, 김찬범1

(1한국수목원정원관리원 국립세종수목원, 2삼성물산 건설부문)

Effects Classification of spatial types through analysis of shielding characteristics in apartment complexes

Seonghun Lee1*, June Yang2, Minsoo Kim2, Yeonwook Jeong2, Hyun-Chul Kim1,
Hak Koo Kim1, Yun Kyung Lim1, Jun-Seop Lee1, Chan-Beom Kim1

(1Sejong National Arboretum, Korea Arboreta And Gardens Institute, 2Samsung C&T corporation)

요약: 본 연구는 아파트 단지 내 건물의 구조적 차폐 특성을 분석하여 식재 공간의 유형을 분류하고 이를 통해 과학적 근거에 기반한 음지 적응형 식재 설계 기준을 제시하고자 수행되었다. 6개 아파트 단지의 36개 표준지를 대상으로 건물에 의한 천공 차폐율과 인접 건물의 방위별 분포(8방위 건물 수)를 조사하였다. 해당 변수를 적용한 K-Means 군집 분석을 통해 대상지를 개방형(양지), 부분 차폐형(반음지), 폐쇄형(음지)의 세 가지 공간 유형으로 분류하였다. 군집 수는 군집 내 오차 제곱합의 감소폭이 둔화되는 엘보우 지점을 확인하고 군집 간의 거리가 최대로 분리되는 평균 실루엣 계수를 비교하여 확정하였다(K=3). 분석 결과 개방형은 방위별 건물 차폐 빈도가 적고 35.2∼49.5%의 천공 차폐율을 나타내어 전광 수준의 광량이 확보되는 지역으로 구분되었다. 부분 차폐형은 건물에 의해 부분적 차폐가 발생하여 57.4∼62.1%의 천공 차폐율을 보였다. 폐쇄형은 방위별 건물 차폐 빈도가 밀집되어있고 65.1∼72.4%의 높은 천공 차폐율을 나타내어 건물에 의한 차폐로 광량 제한이 뚜렷한 지역으로 구분되었다. 세 유형에 대한 분산분석 및 사후분석 결과 모든 변수에서 통계적으로 유의한 것으로 나타났다(p<0.01). 본 연구는 건물의 입체적 구조가 형성하는 미기후 특성을 정량화하여 아파트 조경 공간을 유형화했다는 점에서 의의가 있다. 본 연구의 분류 기준은 향후 내음성을 고려한 수종 선정 및 아파트 맞춤형 식재 모델 개발을 위한 기초 자료로 활용될 것이다.

Abstract: This study was conducted to analyze the shielding characteristics of buildings within apartment complexes to categorize planting spaces and establish design criteria for shade-adaptive planting. Thirty-six plots across six apartment complexes were investigated to measure the skylight shielding ratio and the directional distribution of adjacent buildings. Using K-Means cluster analysis, the plots were classified into three spatial types: open, semi-enclosed, and enclosed. Analysis results indicated that the open type exhibited a low frequency of directional building shielding and a skylight shielding ratio of 35.2―49.5%, ensuring light levels equivalent to full sun conditions. The semi-enclosed type showed partial shielding by buildings with a skylight shielding ratio of 57.4―62.1%. The enclosed type was characterized by dense building obstruction in all directions and a high skylight shielding ratio of 65.1―72.4%, resulting in significant light limitations. Analysis of variance and post-hoc tests revealed that all variables were statistically significant across the three types (p<0.01). This study is significant in that it quantified microclimate characteristics shaped by the three-dimensional structure of buildings to categorize apartment landscape spaces.

사사: 삼성물산과 공동으로 수행한 K-테스트베드 사업으로 수행한 결과입니다.