고정밀 지형자료를 이용한 사방댐의 토사저감 및 조절효과 분석

김성환1*, 임영협1, 이종서1, 이광연1, 양대성1, 서준표2

(1한국치산기술협회, 2국립산림과학원)

Analysis of Sediment Reduction and Control Effects of Check Dams Using High-Resolution Topographic Data

Seong-Hwan Kim1*, Yeong-Hyeop Im1, Jong-Seo Lee1, Gwang-Yeong Lee1, Dae-Seong Yang1,

Jun-Pyo Seo2

(1Korea Association of Forest Enviro-consevation Techonology,

2National Institute of Forest Science)

요약 : 본 연구는 경상북도 포항시 흥해읍 학천리 사방댐을 대상으로 LiDAR 센서 기반의 정밀 지형 자료와 Hyper KANAKO 모형을 활용하여 사방댐 상·하류 200m 구간의 토사 조절 효과를 정량 분석하였다. 분석 결과, 상류 구간은 저사 공간이 만사 상태에 도달하더라도 안정적인 유속 저감 기능을 수행하는 것으로 나타났으며, 사방댐 설치 시 유동심이 무설치 상태보다 약 632% 증가하며 저사 공간 내에 토사가 효과적으로 퇴적되는 현상을 확인하였다. 또한 하류 구간에서는 유동심이 약 40% 감소하고 이동 거리가 약 80% 단축됨으로써, 사방댐 설치가 토석류의 하류 유출을 억제하는 데 효과가 있는 것으로 분석되었다.

Abstract : This study quantitatively analyzed the sediment control effects of a check dam located in Hakcheon-ri, Heunghae-eup, Pohang-si, Gyeongsangbuk-do, using high-resolution topographic data derived from LiDAR sensors and the Hyper KANAKO model. The analysis focused on a 200 m section upstream and downstream of the dam. Results indicate that the upstream section maintains a stable flow reduction function even when the sediment storage space reaches full capacity. In particular, the installation of the check dam increased flow depth by approximately 632% compared to the non-installation condition, thereby facilitating effective sediment deposition within the storage area. Also, in the downstream section, flow depth decreased by about 40% and travel distance was shortened by nearly 80%, demonstrating that the presence of the check dam effectively suppresses downstream sediment discharge.

사사: 본 연구는 국립산림과학원 위탁과제 사방댐 시공형태에 따른 재해방지 효과 조사ㆍ분석 및 산림청(한국임업진흥원) 산림과학기술 연구개발사업(RS-2024-00404816)의 지원에 의하여 이루어진 것임