간벌강도별 지표연료량에 따른 소나무 화염특성 분석

이예은1*, 임상준2, 권춘근3

(1강원특별자치도 산불방지센터, 2서울대학교 농업생명과학연구원,

3국립산림과학원 산불연구과)

Examing the fire behavior of Pinus densiflora fuelbeds with thinning intensity

Lee Ye-Eun1*, Song Jae Hak2, Im Sang Jun3, Kwon Kyung Nam4, Kwon Chun Geun5

(1Forest fire Center of Kangwon State,

2Research Institute of Agriculture and Life Sciences, Seoul National University,

3Forest Fire Division, National institute of Forest Science)

요약: 최근 동시다발화·대형화되고 있는 산불에 대비하기 위해 산불연료관리의 중요성이 부각되고 있다. 본 연구에서는 실내실험 및 WFDS를 활용한 지표화 확산모의를 통해 연료관리가 산불위험성 저감에 미치는 영향을 평가하였다. 연료조건은 강원 고성군에 위치한 국립산림과학원 ‘대형산불방지 소나무 숲 연료관리’ 시험지의 현장조사를 통해 대조구, 간벌강도 20%, 간벌강도 40% 구역의 지표연료량을 적용하였다. 본 연구결과에서 화염높이, 수직온도분포 및 최대열방출량은 간벌강도가 높아질수록 감소하는 경향을 나타내면서 산불위험성이 낮아지는 것으로 나타났다. 전반적으로 WFDS가 실내실험에 비해 수치가 높게 모의되는 현상이 있었으나, 경향성은 유사하게 나타났기 때문에 국내 소나무 지표화에 대한 WFDS의 적용가능성을 확인할 수 있었다. 본 연구결과는 산불예방을 위한 연구 기반을 구축하는 데 있어 기초자료로 활용할 수 있을 것이다.

Abstract: Forest fuel management plays an important role in the proper management of frequent and large-scale forest fires worldwide. This study examines the impact of fuel management on reducing forest fire risk by elucidating surface fire behaviour through laboratory experiments and WFDS(Wildland Fire Dynamics Simulator) simulations. Different fuel bed conditions were established based on field surveys in Goseong-gun, Gangwon-do, focusing on the control, 20% thinning, and 40% thinning sites.  The results indicated that visible flame height, vertical temperature distribution, and maximum heat release rate tended to decrease with higher thinning intensity, implying a lower forest fire risk. Although WFDS generally over-estimated fire characteristic variables compared to laboratory experiments, the simulated output were in the acceptable range of previous researches. These findings can provide fundamental data for establishing research on forest fire prevention.